Редакция от 28 мая 2015

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н

## Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

В соответствии с [подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации](https://1otruda.ru/#/document/99/902353905/XA00MAI2N9/), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 610](https://1otruda.ru/#/document/99/902353905/XA00M1S2LR/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3528; 2013, № 22, ст.2809; № 36, ст.4578; № 37, ст.4703; № 45, ст.5822; № 46, ст.5952; 2014, № 21, ст.2710; № 32, ст.4499; № 36, ст.4868)

приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно [приложению](https://1otruda.ru/#/document/99/420240108/XA00LVA2M9/).

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 года № 541н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"](https://1otruda.ru/#/document/99/902125161/XA00M6G2N3/) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 года № 12499).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.Топилин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации

26 февраля 2015 года,

регистрационный № 36213

Приложение
к приказу
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 года № 997н

Приложение. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nп/п  | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1. | Аккумуляторщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 2. | Аппаратчик воздухоразделения  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 3. | Аппаратчик испарения; аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик синтеза; аппаратчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | химводоочистки; аппаратчик гашения извести; аппаратчик обессоливания воды  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 4. | Аппаратчик конденсации  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа  |
| 5. | Аппаратчик обезжиривания; пропитчик по огнезащитной пропитке (бакелитчик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 6. | Арматурщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 7. | Архивариус; архивист; заведующий архивом  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 3 пары  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 8. | Балансировщик деталей и узлов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 9. | Бункеровщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и | 1 шт. |
|  |  | механических воздействий |  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 10. | Весовщик; весовщик-счетчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 11. | Водитель  | *При управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и тягачем:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | *При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
|  |  | *При перевозке опасных грузов:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 12. | Водитель погрузчика  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 13. | Водитель электро- и автотележки  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 14. | Возчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
| 15. | Газовщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 16. | Газогенераторщик; генераторщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 17. | Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
|  | сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; сварщик арматурных сеток и  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 пары  |
|  | каркасов; сварщик пластмасс; сварщик термитной сварки; сварщик на машинах контактной  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары  |
|  | (прессовой) сварки  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические или | дежурные  |
|  |  | Коврик диэлектрический | дежурный  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный термостойкий со светофильтром или | до износа  |
|  |  | Очки защитные термостойкие со светофильтром | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 18. | Гальваник; корректировщик ванн  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 19. | Гардеробщик; оператор электронно-вычислительных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. |
| 20. | Горничная  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
| 21. | Грузчик; подсобный рабочий; подсобный транспортный рабочий; | *При работе с углем, песком, коксом, торфом и битумом:* |  |
|  | транспортировщик; транспортерщик; оператор механизированных и  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | автоматических складов  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с кислотами и едкими веществами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | *При работе с горячим металлом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | *При работе с жидкими ядохимикатами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа  |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с пылящими, сыпучими и твердыми ядохимикатами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с этилированным бензином:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 22. | Гуммировщик металлоизделий; кислотоупорщик-  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | гуммировщик  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 23. | Дворник; уборщик территорий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 24. | Дезинфектор  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 25. | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 26. | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | рентгено-, гаммаграфирования  | Фартук из просвинцованной резины | дежурный  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 27. | Диспетчер; старший товаровед; товаровед; техник по учету  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | продукции;техник  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
| 28. | Дозировщик материалов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 29. | Долбежник; заточник; зуборезчик; литейщик пластмасс; наждачник; наладчик всех  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. на 1,5 года  |
|  | наименований; оператор станков с программным  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  | управлением; прессовщик электротехнических  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  | изделий; прессовщик лома и отходов металла; | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  | резчик металла на ножницах и прессах; | Очки защитные | до износа  |
|  | резчик на пилах, ножовках и станках; сверловщик; станочник  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  | деревообрабатывающих станков; станочник широкого профиля; станочник-распиловщик; | *При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:* |  |
|  | строгальщик; токарь; токарь-карусельщик; токарь-расточник; фрезеровщик; шлифовщик; пилоправ; гравер | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 30. | Заведующий библиотекой; библиотекарь  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 31. | Заведующий складом; начальник склада; техник  | *При работе с горючими и смазочными материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с кислотами и щелочами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с металлами, углями, лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | *При хранении и отпуске ртути:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 32. | Заведующий хозяйством  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 33. | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 34. | Земледел  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 35. | Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции; изолировщик-пленочник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 36. | Инженер по инструменту  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 37. | Инженер по метрологии; главный метролог  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 38. | Инженер по наладке и испытаниям;инженер-контролер; инженер-технолог;  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | технолог; механик; техник-дозиметрист; техник-технолог  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием  | 4 пары  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 39. | Инженер-электроник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 40. | Исполнитель художественно-оформительских работ; маляр; штукатур  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При выполнении окрасочных работ пульверизатором:* |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | *При работе с красками на эпоксидной основе:* |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа  |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 41. | Испытатель баллонов; наполнитель баллонов; приемщик баллонов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 42. | Испытатель двигателей  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 43. | Испытатель на герметичность  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой | до износа  |
|  |  | *При выполнении работ по испытанию на герметичность секций радиаторов с помощью кислотных растворов дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
| 44. | Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 45. | Истопник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 46. | Кабельщик-спайщик; электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При производстве кабельных работ дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
|  |  | *При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно:* |  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
| 47. | Каменщик, дежурный у печей; печник  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. на 1,5 года  |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 48. | Кастелянша  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
| 49. | Кладовщик; старший кладовщик; продавец непродовольственных  | *При работе с горючими и смазочными материалами:* |  |
|  | товаров  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | *При работе с кислотами и щелочами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с металлами, углями, лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | *При хранении и отпуске ртути:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 50. | Клепальщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 51. | Комплектовщик изделий и инструмента  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 52. | Контролер измерительных приборов и специального инструмента; контролер сварочных работ; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | контролер станочных и слесарных работ; контролер электромонтажных работ; контролер малярных работ; | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  | контролер по термообработке; контролер  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар  |
|  | работ по металлопокрытиям; мастер контрольный  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 53. | Контролер-кассир; кассир билетный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
| 54. | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 55. | Конюх; животновод; ветеринарный врач  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
| 56. | Котельщик; машинист (кочегар) котельной; оператор котельной; оператор теплового пункта; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | кочегар технологических печей; аппаратчик нагрева теплоносителей  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 2 пары  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Каска защитная | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
| 57. | Котлочист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 58. | Красильщик стеклоизделий; краскосоставитель  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 4 пары  |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 59. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; кровельщик по стальным  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | кровлям  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 60. | Кухонный рабочий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | *При работе в овощехранилищах дополнительно:* |  |
|  |  | Жилет утепленный | 1 шт. |
|  |  | Валенки с резиновым низом | по поясам  |
| 61. | Лаборант-микробиолог  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 4 пары  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 24 пары  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 62. | Лаборант по физико-механическим испытаниям; лаборант механических и климатических испытаний  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 63. | Лаборант по электроизоляционным материалам  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 64. | Лаборант-радиометрист; дозиметрист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
| 65. | Лаборант-рентгеноструктурщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | 1 шт. |
|  |  | Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | дежурная  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Очки из освинцованного стекла | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 66. | Лаборант химико-бактериологического анализа; лаборант спектрального анализа; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | лаборант химического анализа;лаборант-коллектор; лаборант-металлограф; | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | лаборант-техник (всех наименований); лаборант по анализу газов и пыли; | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный  |
|  | лаборант пробирного анализа; лаборант  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  | рентгеноспектрального анализа; пробоотборщик  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 67. | Лаборант электромеханических испытаний и измерений  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 24 пары  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 68. | Лакировщик художественных изделий; окрасчик игрушек  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 69. | Лифтер  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 70. | Маркировщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 71. | Мастер дорожный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 72. | Машинист (старший) автовышки и автогидроподъемника; машинист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | автобетононасоса; машинист автогрейдера; машинист автогудронатора; | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  | машинист бульдозера; машинист землеройно- | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  | фрезерной самоходной машины; машинист катка  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  | самоходного с гладкими вальцами; машинист  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  | конвейера; машинист крана (крановщик); машинист  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  | передвижного компрессора; машинист подъемника строительного; машинист скрепера; машинист трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика; машинист установки по разрушению негабаритов горной массы; машинист экскаватора; помощник машиниста экскаватора; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | Очки защитные | до износа  |
| 73. | Машинист автокомпрессора  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Ботинки кожаные антивибрационные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 12 пар  |
| 74. | Машинист автомобилеразгрузчика  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 75. | Машинист вентиляционной и аспирационной установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 76. | Машинист воздухоразделительных установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 77. | Машинист газодувных машин; машинист газораздаточной станции; машинист двигателей  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | внутреннего сгорания; машинист компрессорных установок; машинист котлов; | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  | машинист насосных установок; машинист  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  | паровой машины и локомобиля; машинист  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  | сухих доковых установок; машинист технологических  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  | компрессоров; машинист технологических насосов; | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  | машинист холодильных установок; машинист  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  | эксгаустера  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 78. | Машинист газотурбинных установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 79. | Машинист моечных машин; машинист промывочных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 80. | Машинист паровых турбин; машинист центрального теплового щита управления котлами; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | машинист энергоблока  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 81. | Машинист пневмотранспорта  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 82. | Машинист поворотной и подъемной машин моста; машинист скреперной лебедки  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 83. | Машинист погрузочно-доставочной машины; машинист (старший) погрузочной машины  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 84. | Машинист резальных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 85. | Машинист смесительного агрегата  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 86. | Машинист электростанции передвижной  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных | дежурные  |
|  |  | материалов |  |
| 87. | Медник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 88. | Мельник извести  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 89. | Металлизатор  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 90. | Модельщик выплавляемых моделей; модельщик по деревянным моделям  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 91. | Модельщик по металлическим моделям  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 92. | Мойщик посуды  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
| 93. | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 94. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; монтажник технологических  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | трубопроводов; монтажник наружных трубопроводов  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 95. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 96. | Монтировщик шин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 97. | Моторист бетоносмесительных установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 98. | Наборщик на машинах  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
| 99. | Наладчик строительных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 100. | Наладчик технологического оборудования  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 101. | Намотчик катушек и секций электромашин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
| 102. | Начальник лаборатории; старший лаборант  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных |  |
|  |  | загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 103. | Обжигальщик извести  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 104. | Облицовщик-плиточник; стекольщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 105. | Обмотчик элементов электрических машин; оператор механизированных и  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | автоматизированных складов  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 106. | Обувщик по ремонту обуви  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 107. | Обходчик водопроводно-канализационной сети  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 3 пары  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе с одорантом дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 108. | Огнеупорщик  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 109. | Оператор заправочных станций; заправщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 110. | Оператор копировальных и множительных машин; препаратор; светокопировщик; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | стеклографист (ротаторщик); электрофотограф  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
| 111. | Оператор очистных сооружений  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 2 пары  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 112. | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 113. | Оператор поста управления; оператор пульта управления; оператор поста централизации; | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | распределитель работ  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 114. | Оператор связи  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
| 115. | Оператор стиральных машин; машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
| 116. | Оператор технологических установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 117. | Оператор щита (пульта) управления преобразовательной подстанции  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 118. | Осветитель  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 119. | Официант  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 120. | Паяльщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 121. | Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 122. | Пекарь; повар; помощник повара; кондитер  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 123. | Переплетчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 124. | Пескоструйщик; гидропескоструйщик; гидрочистильщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При работе внутри камер дополнительно:* |  |
|  |  | Скафандр | дежурный  |
| 125. | Печатник плоской печати  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
| 126. | Пирометрист; кубовщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 127. | Плотник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Наплечники защитные | дежурные  |
| 128. | Полировщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 129. | Прессовщик-вулканизаторщик; вулканизаторщик; бакелитчик (пропитчик); | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | гасильщик извести; ремонтировщик резиновых изделий; прессовщик  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | изделий из пластмасс  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 4 пары  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 130. | Приборист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | *При обслуживании установок серной кислоты и получения натрия гидросульфита:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 131. | Приемосдатчик груза и багажа; старший приемосдатчик груза и багажа  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 132. | Приемщик заказов; приемщик молочной продукции  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
| 133. | Промывалыцик-пропарщик цистерн  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 134. | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины  | *При работе с антисептиками:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  |  | *При выполнении работы по пропитке шпал:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 135. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий зеленого строительства; рабочий по  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | благоустройству; рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 136. | Рабочий производственных бань  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
| 137. | Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 138. | Рамщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 139. | Раскройщик; пошивщик шорно-седельных изделий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
| 140. | Регенераторщик отработанного масла  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 141. | Регулировщик хвостового хозяйства  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 142. | Резьбошлифовщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт.  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 143. | Ремонтировщик респираторов и противогазов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 144. | Рихтовщик кузовов; слесарь-сборщик двигателей и агрегатов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 145. | Сатураторщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 146. | Сборщик игрушек  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | *При выполнении работ с применением клея дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 147. | Сборщик изделий из стеклопластиков и органического стекла; изготовитель  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | стеклопластиковых изделий  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 148. | Слесарь аварийно-восстановительных работ; слесарь по обслуживанию тепловых пунктов; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | слесарь по обслуживанию тепловых сетей; слесарь по ремонту и  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  | обслуживанию систем вентиляции и  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  | кондиционирования; слесарь по ремонту  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  | оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; слесарь по  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  | ремонту парогазотурбинного оборудования; слесарь по  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  | эксплуатации и ремонту газового оборудования; | Очки защитные | до износа  |
|  | слесарь строительный; слесарь-проводчик; слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
|  | монтажник санитарно-технических систем и оборудования  | *При выполнении работ, на которых необходима защита от растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | *Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | *Слесарю аварийно-восстановительных работ на наружных работах зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке | по поясам  |
| 149. | Слесарь механосборочных работ; слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям; слесарь  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | по сборке металлоконструкций; | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  | слесарь-инструментальщик; жестянщик  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 150. | Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 151. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; наладчик контрольно-измерительных  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | приборов и автоматики  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 152. |  Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту технологических установок; слесарь по  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | ремонту сельскохозяйственных  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  | машин и оборудования  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | *При работе с этилированным бензином дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | дежурный  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 1 пара  |
| 153. | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 154. | Слесарь централизованной смазочной станции  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 155. | Сливщик-разливщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурный  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 156. | Смазчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 157. | Собаковод  | Костюм дрессировочный | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | дежурные  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 158. | Сортировщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 159. | Сортировщик изделий, сырья и материалов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 160. | Стеклопротирщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 161. | Стерженщик ручной формовки  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 162. | Столяр; столяр строительный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 2 пары  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 163. | Сторож (вахтер) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 164. | Стропальщик; такелажник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 165. | Термист; термист на установках индукционного нагрева токами высокой  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | частоты  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 166. | Техник-метролог  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 167. | Токарь-полуавтоматчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с фрезолом дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 168. | Травильщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 169. | Тракторист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | *При выполнении работ по перевозке опасных грузов (топлива, бензина, газа) вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | *При выполнении работ по перевозке опасных грузов (топлива, бензина, газа) зимой вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке | по поясам  |
| 170. | Уборщик производственных помещений  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | дежурный  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 171. | Уборщик служебных помещений  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар  |
| 172. | Укладчик-упаковщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 173. | Фильтровальщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 174. | Флотатор  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 175. | Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 176. | Формовщик машинной формовки  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 177. | Формовщик по выплавляемым моделям  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 4 пары  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 178. | Формовщик ручной формовки  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 179. | Формовщик стеклопластиковых изделий  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 4 пары  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 180. | Футеровщик (кислотоупорщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 181. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 182. |  Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей; мойщик-сушильщик металла  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе с кислотой:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *На работах огневым способом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 183. | Чистильщик продукции  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 184. | Шламовщик-бассейнщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |
| 185. | Шуровщик топлива  | *При работе в котельной, работающей на твердом минеральном топливе: при механической загрузке:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | *при ручной загрузке:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При работе в котельной, работающей на дровах и других видах топлива:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
| 186. | Экипировщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 187. | Экспедитор; транспортный экспедитор; агент по снабжению  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 188. | Электромеханик по лифтам; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | оборудования; электромеханик; | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  | электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  | электрооборудования  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 189. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; электромонтер по  | *При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  | обслуживанию электроустановок; электромонтер по ремонту  | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  | аппаратуры релейной защиты и автоматики; электромонтер по  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  | ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрослесарь по ремонту оборудования  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  | распределительных устройств; электромонтер тяговой подстанции; электромонтер по ремонту  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  | и монтажу кабельных линий  | Белье нательное хлопчатобумажное или | 2 комплекта  |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта  |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
|  |  | или |  |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При занятости на горячих участках работ:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *Для защиты от атмосферных осадков на работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно:* |  |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 3 года  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | *На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
| 190. | Электромонтер контактной сети  | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта  |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа  |
|  |  | *Дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Костюм термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | *При выполнении наружных работ зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
| 191. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтер станционного оборудования телефонной  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | связи  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
| 192. | Электромонтер по обслуживанию подстанций; электромонтер по эксплуатации  | *При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  | распределительных сетей  | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта  |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа  |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Костюм термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | дежурные  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
|  |  | *На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года  |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара  |
| 193. | Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 194. | Электроэрозионист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений | 1 комплект  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа  |
| 195. | Эмульсовар  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные  |
|  |  | Очки защитные | до износа  |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа  |

Примечания:

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:

каска - 1 шт. на 2 года;

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком носки "до износа";

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых предусмотрены пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:

очки защитные - до износа;

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - до износа;

пневмомаска - до износа;

пневмошлем - до износа;

пневмокостюм - до износа;

пневмокуртка - до износа.

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви  | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
|  |  | I  | II  | III  | IV  | особый  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке  | 2,5  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 2  | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке  | 2,5  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 3  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке  | 2,5  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 4  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке  | 2,5  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 5  | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке  | 2,5  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 6  | Полушубок  | 0  | 0  | 3  | 3  | 3  |
| 7  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  | 2  | 1,5  | 1,5  | 1  | 1  |
| 8  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском  | 2  | 1,5  | 1,5  | 1  | 1  |
| 9  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла  | 2  | 1,5  | 1,5  | 1  | 1  |
| 10  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла  | 2  | 1,5  | 1,5  | 1  | 1  |
| 11  | Валенки с резиновым низом  | 4  | 3  | 2,5  | 2  | 2  |

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;

рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
https://1otruda.ru
Дата копирования: 09.11.2023