Редакция от 28 мая 2015

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н

## Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

В соответствии с [подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации](https://1otruda.ru/#/document/99/902353905/XA00MAI2N9/), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 610](https://1otruda.ru/#/document/99/902353905/XA00M1S2LR/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3528; 2013, № 22, ст.2809; № 36, ст.4578; № 37, ст.4703; № 45, ст.5822; № 46, ст.5952; 2014, № 21, ст.2710; № 32, ст.4499; № 36, ст.4868)   
  
приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно [приложению](https://1otruda.ru/#/document/99/420240108/XA00LVA2M9/).

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 года № 541н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"](https://1otruda.ru/#/document/99/902125161/XA00M6G2N3/) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 года № 12499).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр  
М.А.Топилин

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации

26 февраля 2015 года,

регистрационный № 36213

Приложение  
к приказу  
Министерства труда и  
социальной защиты  
Российской Федерации  
от 9 декабря 2014 года № 997н

Приложение. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аккумуляторщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 2. | Аппаратчик воздухоразделения | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 3. | Аппаратчик испарения; аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик синтеза; аппаратчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | химводоочистки; аппаратчик гашения извести; аппаратчик обессоливания воды | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 4. | Аппаратчик конденсации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 5. | Аппаратчик обезжиривания; пропитчик по огнезащитной пропитке (бакелитчик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 6. | Арматурщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 7. | Архивариус; архивист; заведующий архивом | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 3 пары |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 8. | Балансировщик деталей и узлов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 9. | Бункеровщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и | 1 шт. |
|  |  | механических воздействий |  |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 10. | Весовщик; весовщик- счетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 11. | Водитель | *При управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и тягачем:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | *При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
|  |  | *При перевозке опасных грузов:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 12. | Водитель погрузчика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 13. | Водитель электро- и автотележки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 14. | Возчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 15. | Газовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 16. | Газогенераторщик; генераторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 17. | Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
|  | сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; сварщик арматурных сеток и | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла   или | 2 пары |
|  | каркасов; сварщик пластмасс; сварщик термитной сварки; сварщик на машинах контактной | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары |
|  | (прессовой) сварки | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические или | дежурные |
|  |  | Коврик диэлектрический | дежурный |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный термостойкий со светофильтром или | до износа |
|  |  | Очки защитные термостойкие со светофильтром | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 18. | Гальваник; корректировщик ванн | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 19. | Гардеробщик; оператор электронно- вычислительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. |
| 20. | Горничная | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений | 1 комплект |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| 21. | Грузчик; подсобный рабочий; подсобный транспортный рабочий; | *При работе с углем, песком, коксом, торфом и битумом:* |  |
|  | транспортировщик; транспортерщик; оператор механизированных и | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | автоматических складов | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с кислотами и едкими веществами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | *При работе с горячим металлом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *При работе с жидкими ядохимикатами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с пылящими, сыпучими и твердыми ядохимикатами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с этилированным бензином:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 22. | Гуммировщик металлоизделий; кислотоупорщик- | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | гуммировщик | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 23. | Дворник; уборщик территорий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 24. | Дезинфектор | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 25. | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 26. | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | рентгено-, гаммаграфирования | Фартук из просвинцованной резины | дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 27. | Диспетчер; старший товаровед; товаровед; техник по учету | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | продукции;техник | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 28. | Дозировщик материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 29. | Долбежник; заточник; зуборезчик; литейщик пластмасс; наждачник; наладчик всех | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. на 1,5 года |
|  | наименований; оператор станков с программным | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  | управлением; прессовщик электротехнических | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  | изделий; прессовщик лома и отходов металла; | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | резчик металла на ножницах и прессах; | Очки защитные | до износа |
|  | резчик на пилах, ножовках и станках; сверловщик; станочник | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | деревообрабатывающих станков; станочник широкого профиля; станочник-распиловщик; | *При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:* |  |
|  | строгальщик; токарь;  токарь-карусельщик;  токарь-расточник; фрезеровщик; шлифовщик; пилоправ; гравер | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 30. | Заведующий библиотекой; библиотекарь | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 31. | Заведующий складом; начальник склада; техник | *При работе с горючими и смазочными материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с кислотами и щелочами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с металлами, углями, лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | *При хранении и отпуске ртути:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 32. | Заведующий хозяйством | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 33. | Замерщик на топографо- геодезических и маркшейдерских работах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 34. | Земледел | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 35. | Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции; изолировщик-пленочник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 36. | Инженер по инструменту | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 37. | Инженер по метрологии; главный метролог | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 38. | Инженер по наладке и испытаниям; инженер-контролер; инженер-технолог; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | технолог; механик;  техник-дозиметрист;  техник-технолог | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 39. | Инженер-электроник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 40. | Исполнитель художественно- оформительских работ; маляр; штукатур | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При выполнении окрасочных работ пульверизатором:* |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | *При работе с красками на эпоксидной основе:* |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 41. | Испытатель баллонов; наполнитель баллонов; приемщик баллонов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 42. | Испытатель двигателей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 43. | Испытатель на герметичность | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  |  | *При выполнении работ по испытанию на герметичность секций радиаторов с помощью кислотных растворов дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| 44. | Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 45. | Истопник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 46. | Кабельщик-спайщик; электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При производстве кабельных работ дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
|  |  | *При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно:* |  |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
| 47. | Каменщик, дежурный у печей; печник | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. на 1,5 года |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 48. | Кастелянша | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| 49. | Кладовщик; старший кладовщик; продавец непродовольственных | *При работе с горючими и смазочными материалами:* |  |
|  | товаров | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | *При работе с кислотами и щелочами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с металлами, углями, лесоматериалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | *При хранении и отпуске ртути:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с прочими грузами, материалами:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 50. | Клепальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 51. | Комплектовщик изделий и инструмента | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 52. | Контролер измерительных приборов и специального инструмента; контролер сварочных работ; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | контролер станочных и слесарных работ; контролер электромонтажных работ; контролер малярных работ; | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | контролер по термообработке; контролер | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | работ по металлопокрытиям; мастер контрольный | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 53. | Контролер-кассир; кассир билетный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 54. | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 55. | Конюх; животновод; ветеринарный врач | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 56. | Котельщик; машинист (кочегар) котельной; оператор котельной; оператор теплового пункта; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | кочегар технологических печей; аппаратчик нагрева теплоносителей | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 2 пары |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
| 57. | Котлочист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 58. | Красильщик стеклоизделий; краскосоставитель | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 4 пары |
|  |  | Головной убор | 1 шт. |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 59. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; кровельщик по стальным | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | кровлям | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 60. | Кухонный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | *При работе в овощехранилищах дополнительно:* |  |
|  |  | Жилет утепленный | 1 шт. |
|  |  | Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 61. | Лаборант-микробиолог | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 24 пары |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 62. | Лаборант по физико- механическим испытаниям; лаборант механических и климатических испытаний | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 63. | Лаборант по электроизоляционным материалам | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 64. | Лаборант-радиометрист; дозиметрист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
| 65. | Лаборант- рентгеноструктурщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | 1 шт. |
|  |  | Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | дежурная |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Очки из освинцованного стекла | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 66. | Лаборант химико- бактериологического анализа; лаборант спектрального анализа; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | лаборант химического анализа; лаборант-коллектор; лаборант-металлограф; | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | лаборант-техник (всех наименований); лаборант по анализу газов и пыли; | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | лаборант пробирного анализа; лаборант | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  | рентгеноспектрального анализа; пробоотборщик | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 67. | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 24 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 68. | Лакировщик художественных изделий; окрасчик игрушек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 69. | Лифтер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 70. | Маркировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 71. | Мастер дорожный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 72. | Машинист (старший) автовышки и автогидроподъемника; машинист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | автобетононасоса; машинист автогрейдера; машинист автогудронатора; | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | машинист бульдозера; машинист землеройно- | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | фрезерной самоходной машины; машинист катка | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | самоходного с гладкими вальцами; машинист | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | конвейера; машинист крана (крановщик); машинист | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | передвижного компрессора; машинист подъемника строительного; машинист скрепера; машинист трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика; машинист установки по разрушению негабаритов горной массы; машинист экскаватора; помощник машиниста экскаватора; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | Очки защитные | до износа |
| 73. | Машинист автокомпрессора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Ботинки кожаные антивибрационные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 12 пар |
| 74. | Машинист автомобилеразгрузчика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 75. | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 76. | Машинист воздухоразделительных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 77. | Машинист газодувных машин; машинист газораздаточной станции; машинист двигателей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | внутреннего сгорания; машинист компрессорных установок; машинист котлов; | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | машинист насосных установок; машинист | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  | паровой машины и локомобиля; машинист | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  | сухих доковых установок; машинист технологических | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | компрессоров; машинист технологических насосов; | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | машинист холодильных установок; машинист | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | эксгаустера | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 78. | Машинист газотурбинных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 79. | Машинист моечных машин; машинист промывочных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 80. | Машинист паровых турбин; машинист центрального теплового щита управления котлами; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | машинист энергоблока | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 81. | Машинист пневмотранспорта | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 82. | Машинист поворотной и подъемной машин моста; машинист скреперной лебедки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 83. | Машинист погрузочно- доставочной машины; машинист (старший) погрузочной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 84. | Машинист резальных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 85. | Машинист смесительного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 86. | Машинист электростанции передвижной | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных | дежурные |
|  |  | материалов |  |
| 87. | Медник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 88. | Мельник извести | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 89. | Металлизатор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 90. | Модельщик выплавляемых моделей; модельщик по деревянным моделям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 91. | Модельщик по металлическим моделям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 92. | Мойщик посуды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| 93. | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 94. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; монтажник технологических | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | трубопроводов; монтажник наружных трубопроводов | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 95. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 96. | Монтировщик шин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 97. | Моторист бетоносмесительных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки антивибрационные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 98. | Наборщик на машинах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| 99. | Наладчик строительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 100. | Наладчик технологического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 101. | Намотчик катушек и секций электромашин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| 102. | Начальник лаборатории; старший лаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных |  |
|  |  | загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 103. | Обжигальщик извести | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 104. | Облицовщик-плиточник; стекольщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 105. | Обмотчик элементов электрических машин; оператор механизированных и | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | автоматизированных складов | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 106. | Обувщик по ремонту обуви | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 107. | Обходчик водопроводно- канализационной сети | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе с одорантом дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 108. | Огнеупорщик | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 109. | Оператор заправочных станций; заправщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 110. | Оператор копировальных и множительных машин; препаратор; светокопировщик; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | стеклографист (ротаторщик); электрофотограф | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
| 111. | Оператор очистных сооружений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 112. | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 113. | Оператор поста управления; оператор пульта управления; оператор поста централизации; | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | распределитель работ | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 114. | Оператор связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
| 115. | Оператор стиральных машин; машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
| 116. | Оператор технологических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 117. | Оператор щита (пульта) управления преобразовательной подстанции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 118. | Осветитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 119. | Официант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 120. | Паяльщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 121. | Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 122. | Пекарь; повар; помощник повара; кондитер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 123. | Переплетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 124. | Пескоструйщик; гидропескоструйщик; гидрочистильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При работе внутри камер дополнительно:* |  |
|  |  | Скафандр | дежурный |
| 125. | Печатник плоской печати | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
| 126. | Пирометрист; кубовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 127. | Плотник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Наплечники защитные | дежурные |
| 128. | Полировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 129. | Прессовщик- вулканизаторщик; вулканизаторщик; бакелитчик (пропитчик); | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | гасильщик извести; ремонтировщик резиновых изделий; прессовщик | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | изделий из пластмасс | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 4 пары |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 130. | Приборист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | *При обслуживании установок серной кислоты и получения натрия гидросульфита:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 131. | Приемосдатчик груза и багажа; старший приемосдатчик груза и багажа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 132. | Приемщик заказов; приемщик молочной продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| 133. | Промывалыцик-пропарщик цистерн | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 134. | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | *При работе с антисептиками:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  |  | *При выполнении работы по пропитке шпал:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 135. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий зеленого строительства; рабочий по | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | благоустройству; рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 136. | Рабочий производственных бань | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 137. | Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 138. | Рамщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 139. | Раскройщик; пошивщик шорно-седельных изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| 140. | Регенераторщик отработанного масла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 141. | Регулировщик хвостового хозяйства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 142. | Резьбошлифовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 143. | Ремонтировщик респираторов и противогазов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 144. | Рихтовщик кузовов; слесарь-сборщик двигателей и агрегатов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 145. | Сатураторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 146. | Сборщик игрушек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | *При выполнении работ с применением клея дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 147. | Сборщик изделий из стеклопластиков и органического стекла; изготовитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | стеклопластиковых изделий | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 148. | Слесарь аварийно- восстановительных работ; слесарь по обслуживанию тепловых пунктов; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | слесарь по обслуживанию тепловых сетей; слесарь по ремонту и | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  | обслуживанию систем вентиляции и | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  | кондиционирования; слесарь по ремонту | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; слесарь по | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  | ремонту парогазотурбинного оборудования; слесарь по | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | эксплуатации и ремонту газового оборудования; | Очки защитные | до износа |
|  | слесарь строительный; слесарь-проводчик;  слесарь-ремонтник;  слесарь-сантехник; | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | монтажник санитарно- технических систем и оборудования | *При выполнении работ, на которых необходима защита от растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | *Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | *Слесарю аварийно-восстановительных работ на наружных работах зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке | по поясам |
| 149. | Слесарь механосборочных работ; слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям; слесарь | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | по сборке металлоконструкций; | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | слесарь-инструментальщик; жестянщик | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 150. | Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 151. | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике; наладчик контрольно-измерительных | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | приборов и автоматики | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 152. | Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту технологических установок; слесарь по | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | ремонту сельскохозяйственных | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  | машин и оборудования | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *При работе с этилированным бензином дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 1 пара |
| 153. | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 154. | Слесарь централизованной смазочной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 155. | Сливщик-разливщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 156. | Смазчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 157. | Собаковод | Костюм дрессировочный | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 158. | Сортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 159. | Сортировщик изделий, сырья и материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 160. | Стеклопротирщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 161. | Стерженщик ручной формовки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 162. | Столяр; столяр строительный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 2 пары |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 163. | Сторож (вахтер) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 164. | Стропальщик; такелажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 165. | Термист; термист на установках индукционного нагрева токами высокой | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | частоты | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 166. | Техник-метролог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 167. | Токарь-полуавтоматчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с фрезолом дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 168. | Травильщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 169. | Тракторист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *При выполнении работ по перевозке опасных грузов (топлива, бензина, газа) вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | *При выполнении работ по перевозке опасных грузов (топлива, бензина, газа) зимой вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке | по поясам |
| 170. | Уборщик производственных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | дежурный |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 171. | Уборщик служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| 172. | Укладчик-упаковщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 173. | Фильтровальщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 174. | Флотатор | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 175. | Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 176. | Формовщик машинной формовки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 177. | Формовщик по выплавляемым моделям | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 4 пары |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 178. | Формовщик ручной формовки | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 179. | Формовщик стеклопластиковых изделий | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 4 пары |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 180. | Футеровщик (кислотоупорщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 181. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 182. | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей; мойщик-сушильщик металла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе с кислотой:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *На работах огневым способом:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 183. | Чистильщик продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 184. | Шламовщик-бассейнщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 185. | Шуровщик топлива | *При работе в котельной, работающей на твердом минеральном топливе: при механической загрузке:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *при ручной загрузке:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При работе в котельной, работающей на дровах и других видах топлива:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 186. | Экипировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 187. | Экспедитор; транспортный экспедитор; агент по снабжению | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 188. | Электромеханик по лифтам; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | оборудования; электромеханик; | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | электромонтер по ремонту обмоток и изоляции | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | электрооборудования | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 189. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; электромонтер по | *При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  | обслуживанию электроустановок; электромонтер по ремонту | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  | аппаратуры релейной защиты и автоматики; электромонтер по | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрослесарь по ремонту оборудования | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | распределительных устройств; электромонтер тяговой подстанции; электромонтер по ремонту | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | и монтажу кабельных линий | Белье нательное хлопчатобумажное или | 2 комплекта |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  |  | или |  |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При занятости на горячих участках работ:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *Для защиты от атмосферных осадков на работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно:* |  |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 3 года |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | *На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| 190. | Электромонтер контактной сети | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  |  | *Дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Костюм термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
|  |  | *При выполнении наружных работ зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| 191. | Электромонтер охранно- пожарной сигнализации; электромонтер станционного оборудования телефонной | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | связи | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 192. | Электромонтер по обслуживанию подстанций; электромонтер по эксплуатации | *При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  | распределительных сетей | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
|  |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве   или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  |  | Плащ термостойкий для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Костюм термостойкий для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки кислотощелочестойкие | дежурные |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  |  | *На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| 193. | Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 194. | Электроэрозионист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений | 1 комплект |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки с точечным покрытием | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 195. | Эмульсовар | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  |  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |

Примечания:

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:  
  
каска - 1 шт. на 2 года;  
  
подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:  
  
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;  
  
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;  
  
подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";  
  
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;  
  
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;  
  
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.  
  
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком носки "до износа";

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых предусмотрены пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:  
  
очки защитные - до износа;  
  
средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - до износа;  
  
пневмомаска - до износа;   
  
пневмошлем - до износа;   
  
пневмокостюм - до износа;   
  
пневмокуртка - до износа.

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
|  |  | I | II | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Полушубок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 8 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:  
  
жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";  
  
шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;  
  
рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»  
https://1otruda.ru  
Дата копирования: 09.11.2023