Редакция от 5 мая 2012

Постановление Минтруда России от 16.12.1997 № 63

## Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.12), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 года № 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации  
  
постановляет:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам:  
  
- машиностроительных и металлообрабатывающих производств согласно [приложению № 1](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00LUO2M6/);

- организаций электроэнергетической промышленности согласно [приложению № 2](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00LVA2M9/);

- электротехнического производства согласно [приложению № 3](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00LVS2MC/);  
  
- связи согласно [приложению № 4](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M262MM/);

- государственных организаций согласно [приложению № 5](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M2O2MP/);  
  
- полиграфического производства и книжной торговли согласно [приложению № 6](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M3A2MS/);  
  
- организаций Российской академии наук согласно [приложению № 7](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M2U2M0/);

- автомобильного транспорта и шоссейных дорог согласно [приложению № 8](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M3G2M3/);  
  
- речного транспорта согласно [приложению № 9](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M5Q2MD/);   
  
- занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений согласно [приложению № 10](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M6C2MG/);  
  
- морского транспорта согласно [приложению № 11](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M6S2MI/).

2. С принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно [приложению № 12](https://1otruda.ru/#/document/99/901731631/XA00M7E2ML/).

Первый заместитель  
министра труда и  социального развития  
Российской Федерации  
Ю.Люблин

Приложение № 1  
к Постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 1. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств

Приложение № 2  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 2. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности

Приложение № 3  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года  № 63

Приложение 3. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам электротехнического производства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Заготовительно-изоляционные, намоточно-обмоточные  работы и производство изоляционных материалов | | | |
| 1. | Аппаратчик-сушильщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| 2. | Варщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | электроизоляционных | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  | лаков, смол и мастик | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 3. | Заготовщик | Фартук хлопчатобумажный | 2 |
|  | изоляционных деталей | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 4. | Изолировщик | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | При выполнении работ со стеклоизоляционными материалами дополнительно: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Косынка | 1 |
| 5. | Кабестанщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 6. | Клейщик миканитов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 7. | Контролер в производстве электроизоляционных материалов | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
| 8. | Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 1 пара |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  | | | |
| 9. | Лакоразводчик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 10. | Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов; намотчик катушек и секций электромашин; намотчик катушек трансформаторов; намотчик электромагнитных сердечников | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 11. | Подсобный рабочий | При выполнении работ на обработке электроизоляционных материалов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 12. | Прессовщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | электроизоляционных материалов | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 13. | Пропитчик бумаги и | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | тканей | Фартук клеенчатый с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 14. | Пропитчик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | электротехнических | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | изделий | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 15. | Регенераторщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | слюды | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 16. | Сортировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | электроизоляционных материалов | При выполнении работ по сортировке слюды дополнительно: |  |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 17. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ на упаковке микроленты и эмаль красок: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Нарукавники | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 18. | Штамповщик | При выполнении работ на штамповке изоляционных изделий: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  | II. Кабельное производство | | |
| 19. | Бронировщик кабелей | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 20. | Вальцовщик; изготовитель берд; изолировщик жил кабеля; изолировщик проводов; наладчик металлоткацких, мотальных и навойных станков; намотчик проволоки и тросов; ткач (металлосеток) | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| 21. | Вальцовщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | резиновых смесей | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 22. | Варщик кабельной | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | массы | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 23. | Варщик электроизоляционных | При выполнении работ по варке эмальлаков: |  |
|  | лаков, смол и мастик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 24. | Волочильщик проволоки | При выполнении работ на грубом и среднем волочении: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При работе с эмульсией и керосином дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ на тонком и тончайшем волочении: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 6 пар |
| 25. | Вулканизаторщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | кабельных изделий | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 26. | Вязальщик прутков и | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | проволоки | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 27. | Грузчик | При выполнении работ на погрузке-выгрузке сажи: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 4 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 28. | Изготовитель мишурной нити; каландровщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| 29. | Испытатель проводов | При выполнении работ |  |
|  | и кабелей | на аппаратах сухого испытания: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| 30. | Контролер кабельных изделий | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
| 31. | Крутильщик жгутов; перемотчик | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 32. | Лакоразводчик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 33. | Лудильщик проволоки | При выполнении работ по лужению проволоки горячим способом: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 36 пар |
|  |  | Рукавицы суконные | 4 пары |
| 34. | Мастер; контролер кабельных изделий | При занятости в резиноделательном производстве: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 35. | Машинист стрейнера | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 36. | Монтер кабельного производства | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | На работах, связанных с лужением, пайкой и применением масел, дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 37. | Опрессовщик кабелей | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | и проводов пластикатами и резиной | Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 38. | Опрессовщик кабелей | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | свинцом и алюминием | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Шлем брезентовый | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 39. | Отжигальщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | кабельных изделий | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 40. | Паяльщик | При выполнении работ по пайке автоавиапроводов и наконечников: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Нарукавники | 2 пары |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 41. | Плотник | При выполнении работ на разборке и сборке кабельных барабанов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 42. | Полировщик | При выполнении работ на полировке катушек: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 42а. | Пропитчик кабелей и проводов | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 2 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | | | |
| 43. | Просевальщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | сыпучих материалов | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ на просеивании сажи дополнительно: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
| 44. | Резчик эластомеров и | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | резины | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 45. | Сборщик токоограничивающих | При выполнении работ по намотке реакторов: |  |
|  | реакторов | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При работе на бетонировке реакторов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | При выполнении работ по чистке и лакировке реакторов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
| 46. | Скрутчик изделий | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | кабельного производства; скрутчик-изолировщик жил и кабеля | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 47. | Составитель навесок | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | ингредиентов | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 48. | Съемщик оболочек с | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | кабельных изделий | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 49. | Термопластикаторщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 50. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ на упаковке медной ленты: |  |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 51. | Эмалировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | проволоки | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  | III. Производство кислотных аккумуляторов | | |
| 52. | Автоклавщик- сушильщик аккумуляторных | Костюм суконный или костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 на 9 месяцев |
|  | пластин в | Фартук резиновый | 2 |
|  | производстве | Белье нательное | 4 комплекта |
|  | свинцовых | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | аккумуляторов | Портянки | 4 пары |
|  |  | Нарукавники резиновые | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 53. | Варщик суспензий | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 54. | Варщик электроизоляционных | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  | лаков, смол и мастик | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 55. | Водитель электро- и автотележки | При выполнении работ при перевозке изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 56. | Изготовитель | Халат хлопчатобумажный | 2 |
|  | сепараторов | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 1 пара |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 57. | Инженер по нормированию труда | При выполнении работ в основных производственных цехах: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 58. | Инженер-технолог; техник-технолог | При выполнении работ в производстве свинцового порошка и отливке изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ на намазочном участке и участке приготовления активных масс: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ в формовочном цехе (участке): |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 59. | Испытатель- | При выполнении работ: |  |
|  | формировщик | по ведению процесса формирования аккумуляторов, элементов и батарей: |  |
|  |  | Костюм суконный или костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | На электрическом испытании аккумуляторов, элементов и батарей и устранении дефектов неисправностей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Галоши резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | По сборке и разборке групп дополнительно: |  |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Нарукавники резиновые | 4 пары |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 60. | Кладовщик | При выполнении работ на складе изделий из свинца: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 61. | Контролер в аккумуляторном и элементном | При выполнении работ на приготовлении свинцового порошка и литья изделий из свинцовых сплавов; |  |
|  | производстве | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ по литью изделий из свинцовых сплавов дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки трикотажные | 24 пары |
|  |  | При выполнении работ по приготовлению свинцового порошка дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ на участках намазочном и приготовления активных масс: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в формовочном цехе (участке): |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При работе в сборочном цехе (участке): |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 62. | Лаборант химического анализа | При выполнении работ по отбору и анализу проб в основных цехах аккумуляторного производства: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки трикотажные | 24 пары |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 63. | Литейщик изделий из свинцовых | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 2 |
|  | сплавов | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки трикотажные | 24 пары |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 64. | Мастер | При выполнении работ на намазочном участке и участке приготовления активных масс: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в производстве свинцового порошка и литья изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ на формовочном участке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе (участке): |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 65. | Машинист мельницы | Комбинезон хлопчатобумажный | *2* |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 66. | Механик цеха, участка | При выполнении работ в основных производственных цехах: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ на формовочном участке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного | 1 |
| 67. | Намазчик | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  | аккумуляторных | Фартук прорезиненный | 1 |
|  | пластин | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 68. | Паяльщик по свинцу | При работе в формовочном цехе: |  |
|  | (свинцовопаяльщик) | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Фартук резиновый | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Нарукавники резиновые | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | При выполнении работ в литейном цехе: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 69. | Плавильщик свинцовых сплавов | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Рукавицы с асбестовыми наладонниками | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 70. | Подсобный рабочий | При выполнении работ в формовочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ на участках приготовления активных масс и намазочном: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в производстве порошка и литья изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 71. | Пошивщик  шорно-седельных изделий | При выполнении работ на сшивании транспортерных лент пастонамазочных машин: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 72. | Прессовщик изделий из пластмасс | При выполнении работ по изготовлению аккумуляторных моноблоков из полиэтиленовой пленки: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы суконные | 12 пар |
| 73. | Приготовитель активных масс | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 74. | Приготовитель растворов и электролитов | Костюм суконный или костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 75. | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | При работе с одеждой, загрязненной свинцом: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 76. | Разрубщик | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  | аккумуляторных | Фартук прорезиненный | 2 |
|  | пластин | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 77. | Сборщик свинцовых | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | аккумуляторов и | Фартук прорезиненный | 2 |
|  | батарей | При выполнении работ по заливке мастики: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ по сборке морских аккумуляторов: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо комбинезона хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | В зависимости от выполняемых операций: |  |
|  |  | Перчатки трикотажные или | 24 пары |
|  |  | Перчатки резиновые тонкие | Дежурные |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Дежурные |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 78. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в производстве свинцового порошка и литья из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ на участках намазочном и приготовления активных масс: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые или рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в формовочном цехе (участке): |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 79. | Уборщик производственных и служебных помещений | При выполнении работ в производстве свинцового порошка и литья изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ на намазочном участке и участке приготовления активных масс: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе (участке): |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ в формовочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Нарукавники резиновые | 4 пары |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 80. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ на упаковке аккумуляторов: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 24 пары |
| 81. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При выполнении работ в производстве свинцового порошка и литья изделий из свинцовых сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 4 комплекта |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ на намазочном участке и участке приготовления активных масс: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в формовочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  | IV. Производство щелочных аккумуляторов и медноокисных элементов | | |
| 82. | Аппаратчик по окислению кадмия | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 83. | Варщик суспензий | При выполнении работ на варке силиката: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 84. | Изготовитель сепараторов | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 85. | Испытатель- формировщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук резиновый | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 86. | Кладовщик | При выполнении работ на складах основного производства: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| 87. | Контролер в аккумуляторном и элементном производстве | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ в формировочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 2 пары |
|  |  | При выполнении работ в цехах приготовления активных масс и изготовления электродов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 88. | Литейщик металлов и сплавов | При выполнении работ на литье анода для медноокисных элементов: |  |
|  |  | Костюм суконный | 1 |
|  |  | Валенки | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 89. | Машинист механического или флотационного оборудования | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ по химическому обогащению руды, приготовлению концентрата, окиси железа и окиси меди:(:) |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки | 4 пары |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 90. | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | При выполнении работ на участке изготовления электродных пластин: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 6 пар |
| 91. | Обрубщик | При выполнении работ на обрубке изделий из сплава цинка с ртутью: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 92. | Плотник | При выполнении работ в цехах приготовления активной массы и в формировочном: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 93. | Подсобный рабочий | При выполнении работ в сборочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в формировочном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук резиновый | 2 |
|  |  | Галоши резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | При выполнении работ в цехе приготовления активных масс: | . |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в электродном цехе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 94. | Приготовитель активных масс | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 95. | Приготовитель | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | растворов и | Фартук прорезиненный | 2 |
|  | электролитов | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | При работе с кислотами и щелочами дополнительно: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 96. | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | При выполнении работ по стирке спецодежды и салфеток для масс: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
| 97. | Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Напальчники резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ на сборке малогабаритных аккумуляторов дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
| 98. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в цехах приготовления активной массы и формировочном: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 99. | Сушильщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | элементного | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | производства | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 100. | Укладчик- | Фартук брезентовый | 2 |
|  | упаковщик | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 101. | Фильтрпрессовщик | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 102. | Электродчик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | безламельных аккумуляторов и | При выполнении работ на обжиге электродов дополнительно: |  |
|  | элементов | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 103. | Электродчик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | ламельных | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  | аккумуляторов и | Напальчники | Дежурные |
|  | элементов | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 104. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При выполнении работ в основных цехах: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  | V. Производство серебряно-цинковых  аккумуляторов | | |
| 105. | Варщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | электроизоляционных | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  | лаков, смол и мастик |  |  |
| 106. | Изолировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | элементного | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  | производства | Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| 107. | Испытатель- формировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые тонкие | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 108. | Намазчик аккуму- | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | ляторных пластин | Берет или косынка | 1 |
| 109. | Подсобный рабочий | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| 110. | Приготовитель | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | активных масс | Нарукавники хлопчатобумажные | 3 пары |
|  |  | Перчатки резиновые медицинские | Дежурные |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 111. | Приготовитель растворов и электролитов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 112. | Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока; фильтрпрессовщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
| 113. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в основном производстве: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 114. | Уборщик производственных и служебных помещении | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 115. | Фильтрпрессовщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
| 116. | Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов | Перчатки хлопчатобумажные | 2 пары |
|  | VI. Производство гальванических элементов,  батарей и других источников тока | | |
| 117. | Автоматчик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | производства | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ с применением электролитов дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
| 118. | Грузчик | При выполнении работ с марганцевой рудой: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 119. | Заварщик пасты | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые кислотозащитные | 12 пар |
| 120. | Заливщик смолкой | При выполнении работ на механизированной поточной линии и в отделении сборки элементов и батарей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в отделении сборки элементов и батарей дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 121. | Изолировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | элементного производства; лакировщик электроизоляционных изделий и материалов; клеевар | Напальчники резиновые | Дежурные |
| 122. | Картонажник | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
| 123. | Клеевар; | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | электроизоляционных | Напальчники резиновые | Дежурные |
|  | изделий и материалов |  |  |
| 124. | Контролер в аккумуляторном и элементном производстве | При выполнении работ в производстве агломератов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ на механизированной поточной линии производства батарей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные или перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в отделении приготовления и намазки биполярного слоя: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в отделении приготовления электролита и пасты: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые толстые | 4 пары |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ в производстве полуфабрикатов обвязочного и зарядочного отделений: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ в размольно-смесовом и прессовом отделениях (участках): |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ по сортировке галетных элементов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые медицинские | 1 |
| 125. | Лаборант химического анализа | При выполнении работ в цеховой экспресс - лаборатории: | Дежурные |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 126. | Мастер | При выполнении работ в обвязочном, зарядном отделениях и на поточной линии производства батарей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При выполнении работ в отделениях приготовления и намазки биполярного слоя: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ в отделениях приготовления электролита и пасты: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые толстые | 2 пары |
|  |  | Берет | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ на изготовлении хлорвиниловых изделий горячим способом: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ в размольно-смесовом и прессовом отделениях (участках), в т.ч. контрольных работ: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При выполнении работ в цинко- паяльном отделении: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| 127. | Машинист мельницы | При выполнении работ с марганцевой рудой | 1 |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
| 128. | Механик цеха, участка | При выполнении работ по ремонту оборудования размольного, смесового и прессового отделений: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 129. | Намазчик пасты | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки трикотажные | Дежурные |
| 130. | Намазчик электропроводного слоя | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | Дежурные |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 4 пары |
| 131. | Обвязчик агломератов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 6 пар |
| 132. | Оклейщик батарей | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные (при оклейке цинковых листов) | 12 пар |
| 133. | Подсобный рабочий | При выполнении работ на вскрытии источников тока: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые толстые | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ в отделении намазки биполярного слоя: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в производстве галетных элементов и подаче агломератов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ на промывке цинковых листов и пластин с электропроводным слоем: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые тонкие | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ в размольно-смесовом и прессовом отделениях (участках) |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | При выполнении работ по перевозке массы дополнительно: |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 134. | Прессовщик  агломератов | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
| 135. | Приготовитель активных масс | При выполнении работ с марганцевой рудой: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
| 136. | Приготовитель растворов и | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  | электролитов | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | Берет или косынка | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на подвозке электролита на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 137. | Приготовитель электропроводного слоя | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | Дежурные |
|  |  | Берет | 1 |
| 138. | Пропитчик электротехнических изделий | При выполнении работ в элементном производстве: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
| 139. | Просевальщик сыпучих материалов | При выполнении работ на просеивании марганцевой руды: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
| 140. | Рабочий | При занятости комплектовкой деталей поточной линии анодных батарей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | При занятости комплектовкой элементов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Напальчники резиновые | Дежурные |
| 141. | Сборщик гальванических элементов и батарей | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При выполнении работ на зарядке элементов дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки резиновые анатомические | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ по комплектованию деталей поточной линии анодных батарей дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ по комплектованию элементов дополнительно: |  |
|  |  | Напальчники резиновые | Дежурные |
|  |  | При выполнении работ на сборке элементов, батарей, блоков и секций дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 142. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ на ремонте оборудования в размольно-смесовом и прессовом отделениях (участках): |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 143. | Сушильщик элементного | При выполнении работ на сушке марганцевой руды: |  |
|  | производства | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Берет | 1 |
| 144. | Уборщик производственных и служебных помещений | При выполнении работ в отделениях приготовления и намазки биполярного слоя: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожанке | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в отделениях сборки элементов и батарей: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ в помещениях, где производятся работы с кремнефтористоводородной и хлорной кислотами: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ в  размольно-смесовом и прессовом отделениях (участках): |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Берет или косынка | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 145. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ на укладке цинковых полюсов и контактов: | |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | | 2 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 146. | Шприцовщик | При выполнении работ на изготовлении хлорвиниловых изделий горячим способом: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 147. | Штамповщик | При выполнении работ на штамповке деталей с электропроводным слоем и полупастовой диафрагмой: | |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 148. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При выполнении работ в размольно- смесовом и прессовом, отделениях (участках): | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
|  | VII. Производство электрокерамических изделий | | | |
| 149. | Армировщик электрокерамических изделий; вакуум-прессовщик керамической массы и заготовок | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 150. | Выбивальщик изделий из гипсовых форм | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 151. | Глазуровщик | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  | электрокерамических изделий | Перчатки резиновые | | 12 пар |
| 152. | Дробильщик (размольщик) | При выполнении работ по дроблению керамических материалов: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
|  |  | При выполнении работ по размолу керамических материалов: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Берет | | 1 |
| 153. | Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | При выполнении работ на заборке керамических изделий: | |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 154. | Заготовщик абразивной массы | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | | 6 пар |
|  | | | | |
| 155. | Заготовщик материалов и деталей | При выполнении работ на заготовке деталей электрокерамических изделий: | |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
|  |  | При выполнении работ на пайке сопротивлений: | |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
| 156. | Контролер- | Фартук хлопчатобумажный | | 1 |
|  | приемщик | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
|  | фарфоровых, фаянсовых керамических изделий | При выполнении работ на гидравлическом и механическом испытаниях электрокерамических изделий: | |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 157. | Красковар | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 158. | Лепщик электрокерамических изделий | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
| 159. | Литейщик гипсовых форм | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 160. | Литейщик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электрокерамических изделий | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ на литье под давлением: | |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
| 161. | Металлизатор | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электрокерамических изделий | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 162. | Мешальщик керамического шликера | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 163. | Модельщик керамического производства; намотчик резисторов | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 1 |
| 164. | Намотчик | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  | изоляционных остовов вводов | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
| 165. | Обжигальщик электрокерамических изделий | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 166. | Оправщик-чистильщик | При выполнении работ на чистке керамических изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
| 167. | Оправщик электрокерамических изделий | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 168. | Подсобный рабочий | При выполнении работ в керамических цехах: | | 1 |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ на сборке маслонаполненных вводов дополнительно: | |  |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ на вывозке капсельного и фарфорового боя: | |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ на склейке и промазке капселей: | |  |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 169. | Прессовщик электрокерамических | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
|  | изделий из пластичес- ких масс; прессовщик | При выполнении работ на ручных прессах дополнительно: | |  |
|  | электрокерамических | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  | изделий  из порошковых масс |  | |  |
| 170. | Приготовитель масс | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | | 2 |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
|  |  | При выполнении работ на приготовлении капсельной массы: | |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ ямным способом дополнительно: | |  |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
| 171. | Рабочий | При выполнении работ на прессовке- протяжке электрокерамических изделий: | |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
| 172. | Сборщик электрокерамических изделий | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ на сборке маслонаполненных вводов и разрядников: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный вместо фартука хлопчатобумажного с нагрудником | | 1 |
| 173. | Сверловщик | Полукомбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электрокерамических | Респиратор | | До износа |
|  | изделий | Очки защитные | | До износа |
| 174. | Склейщик электроке- рамических изделий | При выполнении работ с применением эпоксидных смол: | |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 175. | Ставильщик-выборщик изделий из печей | Куртка на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | | 2 |
|  |  | Валенки | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Шлем суконный | | Дежурный |
| 176. | Ставильщик-выборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий на вагонетках | Фартук брезентовый | | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 6 пар |
| 177. | Сушильщик | При выполнении работ на сушке керамических изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 6 пар |
| 178. | Фильтрпрессовщик | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
| 179. | Формовщик электрокерамических изделий | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | При работе на свободной формовке: | |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 1 |
|  |  | При выполнении работ по формированию огнеприпасов: | |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 3 пары |
| 180. | Шлифовщик электрокерамических | При выполнении работ с охлаждающими жидкостями: | |  |
|  | изделий | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 181. | Эмалировщик | Халат хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
|  | VIII. Электроугольное производство | | | |
| 182. | Гальваник | При выполнении работ на омеднении электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | | 2 пары |
|  |  | Галоши диэлектрические | | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | | Дежурные |
| 183. | Грузчик | При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графитов и пеков: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 184. | Доводчик угольных шайб; калибровщик электроугольных изделий; конопатчик электрощеточного производства; контролер материалов, металлов, полу- фабрикатов и изделий; обвязчик электро- угольных изделий; сборщик электро- угольного произ- водства | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 185. | Дробильщик электроугольного производства |  | При выполнении работ по дроблению коксов и пеков: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Портянки | | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | | до износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  | | | | |
| 186. | Загрузчик-выгрузчик печей обжига и графитации | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 3 комплекта |
|  |  | Валенки | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 187. | Запрессовщик фитилей | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 188. | Изготовитель микрофонных порошков | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 3 комплекта |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 189. | Испытатель электроугольных изделий | При выполнении работ в термобарокамерах: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | | Дежурные |
|  |  | Перчатки шерстяные | | Дежурные |
| 190. | Маркировщик | При выполнении работ на маркировке электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 191. | Мастер; технолог | При выполнении работ непосредственно в цехах основного производства: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
| 192. | Мешальщик угольных масс | При выполнении работ на смешивании углеродистых материалов, металлических порошков и фитильной массы: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Белье нательное | | 3 комплекта |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 193. | Обжигальщик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электроугольных изделий | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Валенки | | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ на обжиге медно-графитовых изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Галоши диэлектрические | | Дежурные |
| 194. | Парафинировщик | При выполнении работ на парафинировании электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 195. | Паяльщик | При выполнении работ на лужении арматуры и кабеля электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ на пайке арматуры и кабеля электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 196. | Подсобный рабочий | При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графита и пека: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 197. | Прессовщик | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электроугольных | Фартук клеенчатый | | 2 |
|  | изделий | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
| 198. | Прокальщик электроугольного | При выполнении работ на прокалке коксов: | |  |
|  | производства | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Валенки | | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
|  |  | При выполнении работ на прокалке спектральных углей: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | | 2 |
|  |  | Галоши резиновые | | 1 пара |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 199. | Пропитчик электротехнических изделий | При выполнении работ на пропитке электроугольных изделий пеками, лаками, минеральными маслами и др.: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | | 2 |
|  |  | Галоши резиновые | | 1 пара |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | | 2 пары |
|  |  | Перчатки резиновые анатомические | | Дежурные |
| 200. | Просевальщик сыпучих материалов | При выполнении работ на просеивании углеродистых материалов, металлических порошков и фторидов редких земель: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 3 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Респиратор | | До износа |
| 201. | Рабочий | При выполнении работ по формовке тиглей: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 202. | Размольщик - дозировщик угольных масс | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Белье нательное | | 3 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 203. | Резчик на пилах, ножовках и станках | При выполнении работ на резке электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 12 пар |
| 204. | Сверловщик | При выполнении работ на обработке электроугольных и электрощеточных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Берет или косынка | | 1 |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 205. | Сортировщик электроугольных изделий | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные | | 6 пар |
| 206. | Сушильщик | При выполнении работ на сушке тиглей: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 207. | Токарь-револьверщик | При выполнении работ на обработке электроугольных и электрощеточных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 208. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ по упаковке электроугольных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  |  | Валенки | | По поясам |
| 209. | Формовщик ручной формовки | При выполнении работ по формовке тиглей: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 210. | Чистильщик электро- | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  | угольных изделий | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
| 211. | Шлифовщик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электроугольных изделий | Берет или косынка | | 1 |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
|  | IX. Производство фенолоформальдегидных,  анилиноформальдегидных, полиэфирно- эпоксидных, полиэфиримидоэпоксидных лаков,  смол и компаундов | | | |
| 212. | Варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 213. | Мастер; начальник участка, смены | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 214. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 215. | Сливщик-разливщик | Костюм брезентовый | | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  |  | Противогаз | | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 216. | Электромонтер по ремонту и | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  | обслуживанию электрооборудования | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Перчатки диэлектрические | | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  | X. Производство слоистых пластиков, намоточных изделий и профильных стеклопластиков | | | |
| 217. | Аппаратчик-сушильщик | При выполнении работ на пропитке стекложгутов полиэфирно- эпоксидными лаками: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
| 218. | Контролер в производстве электроизоляционных материалов | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 219. | Лакировщик электроизоляционных изделий | При работе с фенолоформальдегидными лаками: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
| 220. | Лакоразводчик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 221. | Мастер; начальник участка, смены | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 222. | Машинист крана (крановщик) | При непосредственной занятости в основном производстве: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 223. | Накатчик-обкатчик | При выполнении работ по изготовлению изделий из пропитанных материалов: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 224. | Намотчик электроизоляционных изделий | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 225. | Перемотчик электроизоляционных изделий | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 226. | Подсобный рабочий | При выполнении работ по утилизации жидких и твердых химических отходов: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  |  | Валенки | | По поясам |
| 227. | Прессовщик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | изоляционных | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  | материалов | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 228. | Пропитчик бумаги и тканей | При выполнении работ на пропитке фенолоформальдегидными, анилиноформальдегидными, полиэфиримидоэпоксидными и кремнийорганическими лаками, смолами и компаундами: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
| 229. | Рабочий | При выполнении работ на зачистке электроизоляционных изделий: | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 230. | Резчик на пилах, ножовках и станках | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 231. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 232. | Сортировщик электроизоляционных материалов | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 233. | Электромонтер | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | по ремонту | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  | обслуживанию | Перчатки диэлектрические | | Дежурные |
|  | электрооборудования | Галоши диэлектрические | | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
|  | XI. Производство миканитов, слюдопластов,  слюдинитов и пленкостеклотканей на  кремнийорганических, полиэфирноэпоксидных и  полиэфиримидоэпоксидных связующих | | | |
| 234. | Клейщик миканитов | Халат хлопчатобумажный | | 2 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | | 2 |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | | 2 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
| 235. | Клейщик пленкоэлектрокартона | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
| 236. | Контролер в производстве электроизоляционных материалов | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
|  |  |  | |  |
| 237. | Лакоразводчик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  |  | Респиратор | | До износа |
|  |  | Очки защитные | | До износа |
| 238. | Мастер; начальник участка | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| 239. | Прессовщик | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  | электроизоляционных материалов | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | 12 пар |
| 240. | Регенераторщик | Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 |
| 241. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| 242. | Укладчик-упаковщик | Халат хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
| 243. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При выполнении работ в основном производстве: | |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | 6 пар |
|  |  | Галоши диэлектрические | | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | По поясам |
| Примечания. 1. Перчатки трикотажные со сроком носки 15 дней бесплатно выдаются следующим рабочим электровакуумного производства: монтажнику-вакуумщику, выдувальщику стеклоизделий, заготовщику деталей электровакуумных приборов, контролеру стекольного производства, оператору (машинисту) стеклоформующих машин, укладчику-упаковщику, заливщику цоколей и цоколевщику.       2. Перчатки трикотажные со сроком носки 1 месяц бесплатно выдаются следующим рабочим электровакуумного производства: калибровщику стеклоизделий, картонажнику, лакировщику форм, развальцовщику стекла и тянульщику по выработке стеклянных труб и дрота. | | | | |

Приложение № 4  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 4. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи

Приложение № 5  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года  № 63

Приложение 5. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственных организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N  п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Государственные архивы | | | |
| 1. | Библиограф; библиотекарь; научный сотрудник | При работе в хранилищах архива: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 2. | Главный хранитель фондов; архивист; хранитель фондов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 3. | Мастер | При занятости на реставрации кинодокументов и микрофильмов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 4. | Палеограф | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| 5. | Переплетчик документов | При занятости на переплете уникальных и особо ценных документов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| 6. | Подсобный рабочий | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 7. | Реставратор архивных и библиотечных материалов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При занятости на монтаже кинодокументов и микрофильмов дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки замшевые | Дежурные |
| 8. | Фотолаборант | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  | II. Организации государственного надзора за стандартами и измерительной техникой | | |
| 9. | Инженер по метрологии; инженер по стандартам; лаборант; техник; техник по стандартизации; юстировщик | При непосредственной занятости на государственной проверке приборов (электрических, радиотехнических, механических, линейно-угловых, теплотехнических, дозиметрических, физико-механических измерений), в бюро приемки приборов, а также на их консервации и реконсервации: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | При занятости на проверке бензо- и маслораздаточных колонок дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При работе с кислотами и щелочами: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной или щелочестойкой пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | Дежурный |
|  |  | При занятости на проверке приборов (дозиметрических, электрических, магнитных, радиотехнических и высокой частоты) дополнительно: |  |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |

Приложение № 6  
к постановлению Министерства  
труда и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 6. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам полиграфического производства и книжной торговли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Полиграфическая промышленность | | | |
| 1. | Акклиматизатор | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 2. | Аппаратчик напыления металлом | При выполнении работ по изготовлению фольги: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 3. | Бронзировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 4. | Брошюровщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 5. | Вулканизаторщик печатных форм | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары |
| 6. | Гальванотипист | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 7. | Гравер печатных форм; гравер шрифта | При выполнении работ на свинцовых сплавах: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 8. | Заточник | При выполнении работ по заточке раклей и бумагорезальных ножей: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 1 |
| 9. | Картонажник | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 10. | Колорист; краскотер | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | Дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
| 11. | Комплектовщик форм; комплектовщик шрифтовой продукции | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 12. | Конвертчик | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 13. | Контролер полуфабрикатов и готовой продукции | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 14. | Копировщик печатных форм | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Перчатки трикотажные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 15. | Мастер (старший); мастер участка (производственного); мастер цеха | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 16. | Машинист автомата для завертывания книг в суперобложку; машинист автомата по изготовлению обрезных обложек; машинист автоматической линии по изготовлению книг; машинист агрегата бесшвейного скрепления; машинист алфавитной машины; машинист блокообрабатывающего агрегата; машинист вкладочно- швейно-резального агрегата; машинист выборочной машины; машинист вырубально- упаковочного агрегата; машинист гренировальной машины; машинист каландра; машинист книговставочной машины; машинист конвертной машины; машинист крытвенной машины; машинист крышкоделательной машины; машинист лакировально- гуммировальной машины; машинист линовальной машины; машинист машины для вкладки книг в футляры; машинист на припрессовке пленки; машинист оклеечно- каптальной машины; машинист подборочно-швейной машины; машинист приклеечной машины; машинист резальных машин; машинист тетрадных агрегатов; машинист упаковочной машины; машинист фальцевальных машин; машинист швейных машин и агрегатов | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 17. | Монтажист | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 18. | Наборщик вручную; наборщик на машинах; наборщик на наборно- печатающих машинах; наборщик на наборных строкоотливных машинах | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 19. | Накладчик на печатных машинах | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | При выполнении работ в цехах глубокой печати: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | 1 |
| 20. | Нотогравер | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 21. | Оператор красочной | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | станции | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| 22. | Оператор | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | фотонаборных автоматов; электронных гравировальных автоматов по изготовлению форм глубокой печати; оператор электронных цветоделительных и цветокорректирующих автоматов | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 23. | Отделывальщик клише | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 24. | Отделывальщик шрифтовой продукции | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 25. | Отливщик | При выполнении работ по отливке набора и шрифтовой продукции: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 26. | Отливщик валиков | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 1 |
| 27. | Парафинировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 28. | Переводчик форм глубокой печати | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
| 29. | Переплетчик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 30. | Печатник брайлевской печати; | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | печатник | Печатнику глубокой печати: |  |
|  | высокой печати; печатник глубокой печати; печатник | Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | 1 |
|  | диаграммной продукции; печатник | Печатнику плоской печати дополнительно: |  |
|  | металлографских | Перчатки резиновые | 3 пары |
|  | оттисков; печатник металлографской | Печатнику высокой печати дополнительно: |  |
|  | печати; печатник орловской печати; печатник печатно- высекального автомата; печатник плоской печати; печатник по жести; трафаретной печати; печатник флексографической печати; печатник эстампа | Перчатки трикотажные | 4 пары |
| 31. | Печатник-тиснильщик: | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 32. | Плавильщик | При занятости на плавке типографского сплава: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 33. | Подсобный рабочий | При выполнении работ по доставке полуфабрикатов и материалов со складов в производственные цехи: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 34. | Препаратор | При выполнении работ по варке олифы: |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| 35. | Прессовщик | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
| 36. | Прессовщик отходов | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
| 37. | Приемщик на машинах и | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  | агрегатах | При занятости в цехах глубокой печати: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | При занятости в цехах офсетной печати дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки резиновые | 3 пары |
|  |  | При выполнении работ по приемке шрифтовой продукции: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | 1 |
| 38. | Приемщик-отправитель; нумеровщик | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 39. | Пробист высокой печати | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 40. | Пробист плоской печати | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
| 41. | Резчик деревянного шрифта; юстировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 42. | Рабочий | При выполнении работ по подкладыванию полуфабрикатов на переплетно-брошюровочные машины и агрегаты: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 43. | Ретушер | Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары |
| 44. | Сборщик бумажных изделий | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 45. | Сборщик форм для флексографической | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | печати | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
| 46. | Стереотипер | При занятости на отливке стереотипов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на отделке стереотипов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на съемке матриц: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | При занятости на съемке матриц с применением графита: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный вместо фартука хлопчатобумажного с нагрудником | 1 |
| 47. | Счетчик | При выполнении работ на переплетно-брошюровочных процессах и счетных машинах: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 48. | Травильщик клише; травильщик глубокой печати | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Рукавицы суконные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 49. | Трафаретчик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 50. | Укладчик-упаковщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные | 6 пар |
| 51. | Фотограф | При работе по изготовление печатных форм: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 52. | Фотоцинкограф | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| 53. | Хромолитограф | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| 54. | Чистильщик | При выполнении работ по чистке машин, наборных касс и матриц: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 55. | Шлифовщик литоофсетных форм; полировщик формных цилиндров глубокой печати | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | II. Книжная торговля (книжные магазины,  библиотечные коллекторы, базы и склады) | | |
| 56. | Комплектовщик товаров; контролер полуфабрикатов и готовой продукции; маркировщик; приемщик товаров; укладчик-упаковщик; киоскер | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  | III. Производство полиграфических красок | | |
| 57. | Аппаратчик-вальцевар | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 2 пары |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Рукавицы КР | Дежурные |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
| 58. | Аппаратчик-заварщик | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные  или | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 2 |
| 59. | Аппаратчик- индулиновар | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 2 пары |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 60. | Аппаратчик-краскотер | Женщинам: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Блуза хлопчатобумажная с короткими рукавами | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Блуза хлопчатобумажная с длинными рукавами | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Косынка хлопчатобумажная | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Туфли кожаные (тапочки) | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Мужчинам: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
| 61. | Аппаратчик-лаковар | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 2 пары |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Рукавицы КР | Дежурные |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
| 62. | Аппаратчик нагрева теплоносителей | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| 63. | Аппаратчик напыления металлом | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 64. | Аппаратчик приготовления химических растворов | Костюм суконный | 2 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 65. | Аппаратчик смесителей | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
| 66. | Аппаратчик сушки | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Шлем хлопчатобумажный | 2 |
| 67. | Аппаратчик-фирнисовар | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы КР | 12 пар |
| 68. | Аппаратчик шаровых мельниц | Костюм хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Туфли кожаные | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
| 69. | Бондарь-укупорщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 70. | Весовщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 71. | Заведующий складом; | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  | кладовщик | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 72. | Комплектовщик | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | 1 |
| 73. | Контролер-приемщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Туфли кожаные или | 1 пара |
|  |  | Тапочки | 1 пара на 9 месяцев |
| 74. | Мастер; начальник участка; начальник смены; бригадир | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 75. | Машинист- бронзировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | или костюм хлопчатобумажный |  |
|  |  | Берет хлопчатобумажный или косынка хлопчатобумажная | 1 |
| 76. | Машинист лакировальных машин | Халат хлопчатобумажный или | 1 |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный или | 1 |
|  |  | Косынка хлопчатобумажная | 1 |
| 77. | Машинист моечных машин | При занятости на мойке тары: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 78. | Механик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| 79. | Перемотчик-сортировщик | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
| 80. | Подсобный рабочий | При выполнении работ внутри цеха: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ по оформлению готовой продукции: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Туфли кожаные или | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Тапочки | 2 пары |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Косынка хлопчатобумажная | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | При обслуживании складского хозяйства: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 81. | Препараторщик | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Фартук брезентовый | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 82. | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | 1 на  9 месяцев |
|  |  | Туфли кожаные или | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Тапочки | 2 пары |
|  |  | Косынка хлопчатобумажная | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 83. | Пробоотборщик | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 84. | Рабочий | При занятости на складе масел и растворителей: | в |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
| 85. | Развесчик химического сырья | Костюм хлопчатобумажный или полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Блуза хлопчатобумажная с длинными рукавами | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Блуза хлопчатобумажная с короткими рукавами | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Туфли кожаные или | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Тапочки | 2 пары |
|  |  | Косынка хлопчатобумажная | 1 на 9 месяцев |
| 86. | Слесарь-ремонтник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Коврик диэлектрический | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 87. | Станочник жестяно-баночного оборудования | При занятости на линии изготовления жестяной тары: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 4 пары |
| 88. | Уборщик производственных и служебных помещений | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 89. | Футеровщик (кислотоупорщик) | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |

Приложение № 7  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 7. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций Российской академии наук

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Лаборатории, мастерские | | | |
| 1. | Газосварщик; газорезчик; лаборант | При работе непосредственно на газосварке, газорезке, бензорезке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 на 1,5 года |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При зарядке и разрядке ацетиленовых установок дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
| 2. | Лаборант | При выполнении работ непосредственно на установках в гидролабораториях: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 3. | Лаборант; инженер; научный сотрудник; рабочий | При выполнении работ по обслуживанию, ремонту установок и аппаратуры на открытом воздухе на башнях высотой свыше 300 м: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | Дежурный |
|  |  | Плащ непромокаемый | Дежурный |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на меху | Дежурная |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на меху | Дежурные |
|  |  | Шапка-ушанка | Дежурная |
|  |  | Рукавицы ватные | Дежурные |
| 4. | Лаборант; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; настройщик полупроводниковых приборов; техник | При выполнении работ по моделированию и налаживанию электровакуумных, электронно-вычислительных, полупроводниковых установок и аппаратуры: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 5. | Лаборант; агроном; озеленитель | При постоянной работе в оранжереях и теплицах: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | При работе с кактусами дополнительно: |  |
|  |  | Фартук брезентовый | Дежурный |
|  |  | Рукавицы брезентовые вместо рукавиц комбинированных | Дежурные |
|  |  | При работе в тропических оранжереях дополнительно: |  |
|  |  | Галоши резиновые | Дежурные |
|  |  | Озеленителю при работе в теплицах дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
| 6. | Лаборант; техник | При выполнении работ непосредственно в аэродинамических трубах: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | Шлем авиационный | Дежурный |
|  |  | При непосредственной занятости на дроблении, измельчении и шлифовке ископаемых и горных пород: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ непосредственно на полярографах, спектрометрах, спектрографах и электронных микроскопах: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной занятости исследовательской и экспериментальной работой на котлах на твердом, жидком и газообразном топливе, газогенераторах, паровых машинах, турбинах и пылегазоулавливающих установках: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Респиратор или противогаз | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 7. | Лаборант; аппаратчик установки опытного производства; инженер; научный сотрудник; техник | При постоянной работе с едкими, токсическими и взрывчатыми веществами: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Нарукавники прорезиненные или нарукавники хлорвиниловые (только для лаборантов) | Дежурные |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При работе с огне- и взрывоопасными веществами: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой | Дежурные |
|  |  | Маска защитная или шлем из огнезащитного материала | До износа |
|  |  | При работе с кислотами: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | При работе с металлоорганическими соединениями дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки кожаные | Дежурные |
| 8. | Лаборант; инженер; испытатель двигателей; научный сотрудник; техник | При выполнении работ непосредственно на испытании, эксплуатации и ремонте двигателей, работающих на нефте- и спецпродуктах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные | Дежурные |
|  |  | Испытатель двигателей дополнительно: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | При работе с этилированным бензином: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | Дежурные |
| 9. | Лаборант; инженер; научный сотрудник; регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; техник | При выполнении работ непосредственно на установках ВЧ, УВЧ и радиолокационных установках: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 10. | Лаборант; дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования; инженер; научный сотрудник; техник | При постоянной работе на установках (аппаратах), являющихся источниками рентгеновского излучения: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | Дежурный |
|  |  | Перчатки из просвинцованной резины | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Шапочка хлопчатобумажная | Дежурная |
| 11. | Лаборант; инженер; научный сотрудник; | При выполнении работ внутри мерзлотных камер: |  |
|  | рабочий; техник | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | Шапка-ушанка | Дежурная |
|  |  | Валенки | Дежурные |
| 12. | Лаборант; инженер; машинист буровой установки; научный | При постоянной работе на открытом воздухе по определению сезонного промерзания: |  |
|  | сотрудник; техник | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный |
|  |  | Плащ из плащ-палатки | 1 на 3 года |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Машинисту буровой установки дополнительно: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 |
| 13. | Лаборант; рабочий; техник | При постоянной занятости на прокатных станах: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Ботинки кожаные | Дежурные |
|  |  | Вачеги | Дежурные |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | При постоянной занятости исследовательской и экспериментальной работой на волочильных станах: |  |
|  |  | Полу комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной занятости исследовательской и экспериментальной работой на горячей штамповке и прессовке металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной занятости исследовательской и экспериментальной работой по ковке металла: |  |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 14. | Лаборант; рабочий | При постоянной работе на полировке и шлифовке проволочными, мягкими и войлочными кругами с применением абразивных порошков, паст и мастик: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной занятости выполнением жестяницких, медницких, лудильных и паяльных работ: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной работе на резке металла на пилах, прессах холодным способом: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной работе на станках с обильным охлаждением скипидаром, керосином и маслами: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на охлаждении другими эмульсиями: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником вместо комбинезона хлопчатобумажного | 1 |
| 15. | Лаборант; термист; техник | При постоянной работе на термической обработке металлов (закалка, отпуск, нормализация, отжиг, цементация, азотирование): |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 на 1,5 года |
|  |  | Ботинки кожаные | Дежурные |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 16. | Лаборант; гальваник | При постоянной работе на воронении, хромировании, оксидировании, никелировании, омеднении, серебрении, оцинковании, на цианистых, селитровых и масляных ваннах: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
| 17. | Лаборант; электроэрозионист | При постоянной работе на электроискровых станках и установках: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Электроэрозионисту дополнительно: |  |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Дежурные |
| 18. | Лаборант; мастер; фотолаборант | При постоянной работе на обработке фотопленки и приготовлении фоторастворов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с водостойкой пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
| 19. | Машинист холодильных установок; лаборант; | При постоянной работе на холодильных установках и термобарокамерах: |  |
|  | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
|  |  | При работе внутри холодильных установок и термобарокамер дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | Валенки | Дежурные |
| 20. | Обрубщик; наждачник | При постоянной работе по обдирке, обрубке и чистке литья: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 21. | Плавильщик металла и сплавов; лаборант; литейщик металлов и сплавов | При постоянной работе на плавке и разливке металлов и сплавов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | Дежурные |
|  |  | Рукавицы брезентовые | Дежурные |
|  |  | Шляпа войлочная | Дежурная |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 22. | Работники всех профессий и должностей | При постоянном наблюдении за астрономическими объектами в условиях отрицательных температур (в открытых павильонах обсерваторий, на горных станциях): |  |
|  |  | Костюм меховой | Дежурный |
|  |  | Валенки | Дежурные |
|  |  | Шапка меховая | Дежурная |
|  |  | Перчатки меховые | Дежурные |
| 23. | Стеклодув; кварцедув; шлифовщик | При постоянной работе по выполнению стеклодувных работ, притирке и шлифовке стекла: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 24. | Формовщик ручной формовки; лаборант | При постоянной работе на формовке и приготовлении формовочных смесей и стержней: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | При изготовлении смесей для оболочковых форм дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 25. | Формовщик по выплавляемым моделям; лаборант | При изготовлении смесей для выплавляемых моделей и стержней: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 26. | Электросварщик; лаборант | При постоянной работе на электросварке и резке электрической дугой: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 4 пары |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Щиток электросварщика | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
| Примечания:            1. Научным сотрудникам, инженерам, техникам и аспирантам при выполнении работ, перечисленных в пунктах 1-26 настоящих Норм, выдаются соответствующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, как дежурные (если названные должности в указанных пунктах не предусмотрены). | | | |
| 2. Рабочие опытных лесничеств РАН пользуются правом на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных организаций и химлесхозов, утвержденными постановлением Минтруда России от 29 декабря 1997 года № 68. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| II. Научные экспедиции | | | |
| 27. | Работники морских экспедиций | Выдается в инвентарь экспедиции: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  |
|  |  | Сапоги кожаные рыбацкие с высокими голенищами |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые |  |
|  |  | При работе зимой на открытом воздухе дополнительно (по морским районам): |  |
|  |  | Полушубок с верхом из водонепроницаемой ткани |  |
|  |  | Рукавицы ватные |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке |  |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке |  |
|  |  | Валенки  Галоши на валенки |  |
| Примечания. 1. На случай штормовой погоды работникам морских экспедиций выдаются зюйдвестки и сапоги резиновые; штормовые костюмы из расчета 25% от общего количества работников экспедиции, а также непромокаемые плащи с капюшоном на остальные 75% работников.            2. Палубной команде в индивидуальное пользование выдаются дополнительно ботинки кожаные на 1 год, машинной команде, кожаные ботинки на кожаной подошве на 1 год.            3. Повару и пекарю выдаются: поварская куртка, хлопчатобумажный фартук с нагрудником, клеенчатый фартук и колпак (женщинам - косынка) на 1 год; комбинированные рукавицы на 3 месяца.            4. Камбузнику выдаются: хлопчатобумажный колпак на 0,5 года, клеенчатый фартук на 1 год. Буфетчику выдаются: хлопчатобумажный халат на 1 год, хлопчатобумажный колпак и фартук на 0,5 года. Дневальному, бортпроводнику выдаются: халат хлопчатобумажный на 1 год, резиновые галоши и резиновые перчатки (дежурные).            5. Плавающему составу судов, принимающему непосредственное участие в работах морской экспедиции, спецодежда и спецобувь выдаются как участникам экспедиции, за исключением спецодежды и спецобуви, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта, утвержденными постановлением Минтруда России от 16 декабря1997 года № 63. | | | |
| 28. | Работники речных экспедиций и плавсостав | Выдается в инвентарь экспедиции: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  |
|  |  | Плащ непромокаемый с капюшоном |  |
|  |  | Сапоги резиновые |  |
|  |  | Сапоги кирзовые |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке |  |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке |  |
| Примечания. 1. Членам палубной команды в индивидуальное пользование выдаются дополнительно ботинки кожаные на 1 год, членам машинной команды - ботинки кожаные на кожаной подошве на 1 год.            2. Плавсоставу, работающему на ремонтных работах в зимнее время, выдаются валенки.            3. Повару, пекарю, камбузнику, буфетчику, кастелянше, дневальному, уборщику производственных и служебных помещений выдается спецодежда как для работников соответствующих профессий морских экспедиций по нормам, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта, утвержденными постановлением Минтруда России от 16 декабря 1997 года № 63. | | | |
| 29. | Работники воздушных экспедиций | При работе на открытых самолетах: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на меху с меховым воротником | Дежурная |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на меху | Дежурные |
|  |  | Унты меховые | Дежурные |
|  |  | Шлем кожаный на меху с подшлемником | Дежурный |
|  |  | Перчатки меховые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 30. | Работники отрядов и экспедиций | При работе в полевых условиях в инвентарь экспедиции выдается: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  |
|  |  | Сапоги кожаные или ботинки кожаные |  |
|  |  | Плащ или полуплащ непромокаемый |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  |
|  |  | Очки защитные |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке |  |
|  |  | При работе зимой в особом, IV и III поясах дополнительно: |  |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке |  |
|  |  | Валенки |  |
| Примечания. 1. Для работников отрядов и экспедиций, работающих в высокогорных районах, дополнительно, как инвентарь, выдаются горные ботинки на триконях.            2. Для работников отрядов и экспедиций, работающих на буровых работах и горных выработках, дополнительно, как инвентарь, выдается брезентовый костюм вместо костюма хлопчатобумажного.            3. Для работников отрядов и экспедиций, работающих в заболоченных местах и на гидрогеологических работах, дополнительно, как инвентарь, выдаются резиновые сапоги.            4. Работникам отрядов и экспедиций, работающим в полевых условиях на территории природных очагов энцефалита, дополнительно выдается противоэнцефалитный костюм со сроком носки 3 года. | | | |
| 31. | Работники экспедиций | При работе на открытом воздухе: |  |
|  | и полярных станций в | Полупальто меховое | 1 на 4 года |
|  | районах | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Крайнего Севера | Рукавицы меховые | 1 пара |
|  |  | Валенки | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| Примечания. 1. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, перечисленные в пункте 31 настоящих Норм, не выдаются работникам, основные функции которых не вызывают необходимости пребывания на открытом воздухе.            2. Для работников, постоянно работающих в закрытых отапливаемых помещениях, разрешается иметь в инвентаре набор спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в размере 10% от количества работников на случай их выезда в служебные командировки в районы Арктики или выполнения производственных работ на открытом воздухе. Круг этих работников определяется согласованным решением работодателя и профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ill. Круглогодичные (зимовочные) экспедиции  (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также  экспедиции, партии и группы, выполняющие работы в  зимне-весеннее и осенне-зимнее время | | | |
| 32. | Работники экспедиций, отрядов, партий и групп | Плащ непромокаемый с капюшоном | Дежурный |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Унты меховые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Сапоги кожаные | 1 пара на 2 года |
|  |  | Чулки меховые | 2 пары |
|  |  | Портянки суконные | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Гидрологу: |  |
|  |  | Сапоги рыбацкие с высокими голенищами вместо сапог кожаных | 1 пара на 2 года |
|  |  | Дополнительно по профессиям: |  |
|  | Водитель автомобиля | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Брюки меховые | 1 на 2 года |
|  |  | Рукавицы кожаные | 1 пара |
|  |  | Варежки шерстяные | 2 пары |
|  | Механик | Костюм хлопчатобумажный | Дежурный |
|  |  | Брюхи меховые | 1 на 3 года |
|  | Механик вездехода; тракторист | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Брюки меховые | 1 на 2 года |
|  |  | Рукавицы кожаные | 1 пара |
|  |  | Варежки шерстяные | 1 пара |
|  | Начальник | Брюки меховые | 1 на 3 года |
|  | экспедиции, отряда, партии; инженер | Перчатки шерстяные | 2 пары |
|  | Рабочий экспедиции, | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  | отряда, партии и | Брюки меховые | 1 на 2 года |
|  | группы | Варежки шерстяные | 2 пары |
|  | Техник всех наименований | Брюки меховые | 1 на 3 года |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 пары |
| Примечание. В инвентаре зимовочных экспедиций необходимо иметь:       1. Малицы или кухлянки (из расчета не более 30% от общего числа участников экспедиции).            2. Тулупы овчинные (из расчета не более 10% от общего числа участников экспедиции).            3. Мешки спальные (на каждого участника экспедиции).            4. Сапоги резиновые с длинными голенищами (из расчета не более 50% от числа участников экспедиции). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| IV. Общие профессии и должности | | | |
| 33. | Библиотекарь | При занятости на работах в книгохранилищах: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 34. | Машинист холодильных установок | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
| 35. | Модельщик по деревянным моделям | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| 36. | Оператор заправочной станции | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
|  |  | Фартук резиновый | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 37. | Подсобный рабочий | При занятости уборкой крыш высотных зданий: |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой в особом, IV, III, II и I поясах дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | Валенки | Дежурные |
| 38. | Рабочий | При занятости на мелиоративных и ирригационных работах: |  |
|  |  | Фартук непромокаемый | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 39. | Слесарь-ремонтник | При занятости ремонтом холодильного оборудования в камерах: |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
|  |  | Валенки | Дежурные |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
|  |  | При занятости ремонтом газопроводов, газового оборудования и аппаратуры: |  |
|  |  | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Противогаз | Дежурный |

Приложение № 8  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 8. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог

Утратили силу на основании [приказа Минздравсоцразвития России от 16 марта 2010 года № 150](https://1otruda.ru/#/document/99/902204880/XA00LU62M3/). - См. [предыдущую редакцию](https://1otruda.ru/#/document/99/902207004/ZA00MFG2NP/)

Приложение № 9  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 9. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам речного транспорта

Приложение № 10  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 10. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | | | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1. | Водитель автомобиля |  | | При вождении спецмашины и одновременном исполнении обязанностей дозиметриста: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Ботинки | | | 2 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | Комбинезон пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | дежурные |
|  |  | Зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Сапоги утепленные в особом, III и IV поясах | | | по поясам |
|  |  | Рукавицы утепленные | | | по поясам |
|  | | | | | |
| 2. | Кладовщик | При занятости в цеховой кладовой: | | |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Тапочки | | | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
| 3. | Работники, непосредственно занятые на переносных установках по гамма-дефектоскопии | Костюм хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Ручной захват для ампул | | | до износа |
|  |  | На наружных работах  зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Шапка зимняя | | | по поясам |
|  |  | Рукавицы утепленные | | | по поясам |
|  | | | | | |
| 4. | Работники, непосред- | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  | ственно занятые на | Берет хлопчатобумажный | | | 1 |
|  | стационарных установках по  гамма-дефектоскопии | Рукавицы хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Ручной захват для ампул | | | До износа |
| 5. | Работники, непосредственно занятые выполнением лабораторных или промышленных работ с применением открытых радиоактивных веществ третьего класса в соответствии с ОСПОРБ-99 | Халат хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | дежурные |
|  |  | Тапочки | | | 1 пара |
|  | | | | | |
| 6. | Работники, непосредственно занятые выполнением лабораторных или промышленных работ с применением открытых радиоактивных веществ первого и второго класса в соответствии с ОСПОРБ-99; работники вивариев, занятые непосредственно на работах с экспериментальными животными, загрязненными радиоактивными веществами, а также все лица независимо от должностей и профессий, проходящие санитарный пропускник с полным переодеванием | Костюм хлопчатобумажный | | | 1 на 8 месяцев |
|  |  |  | | |  |
|  |  | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 4 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Полукомбинезон пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | дежурные |
|  |  | Ботинки или | | | дежурные |
|  |  | Спецобувь дезактивируемая с лавсановым верхом | | | дежурная |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  |  | | Работникам вивариев дополнительно: |  |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | 6 пар |
|  |  | или | | |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | | 4 пары |
|  | | | | | |
| 7. | Работники, непосредственно занятые ремонтом загрязненного радиоактивными веществами оборудования вытяжных шкафов, боксов, спецвентиляции, спецканализации, а также непосредственно занятые на аварийных работах | Костюм хлопчатобумажный | | | 4 |
|  |  | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 4 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | | | 12 пар |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые или | | | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Ботинки | | | 2 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Полукомбинезон пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | 1 пара |
|  |  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Шапка зимняя | | | по поясам |
|  |  | Рукавицы утепленные | | | по поясам |
|  | | | | | |
| 8. | Работники, непосредственно занятые на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений на ядерных реакторах, спецскладах; работники дозиметрических служб | Костюм хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 4 |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | дежурные |
|  |  | Ботинки или | | | 1 пара |
|  |  | Спецобувь дезактивируемая с лавсановым верхом | | | 1 пара |
|  | | | | | |
| 9. | Работники, | Халат хлопчатобумажный | | | 2 |
|  | непосредственно занятые на ускорительных установках | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Перчатки резиновые | | | Дежурные |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | Дежурные |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | | | До износа |
| 10. | Работники спецпрачечной | Костюм хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | | | 2 пары |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | Дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | Дежурные |
| 11. | Рабочие, занятые на захоронении радиоактивных веществ | Комбинезон хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | | | 4 пары |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | | | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Пневмокостюм ЛГ или комбинезон пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | Сапоги утепленные | | | по поясам |
|  |  | Рукавицы утепленные | | | 2 пары |
|  |  | Шапка зимняя | | | 1 на 3 года |
|  | | | | | |
| 12. | Табельщик; лифтер и все, работающие в производственных помещениях, где работают с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | Тапочки | | | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
| 13. | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой помещений, где производятся работы с радиоактивными веществами, независимо от их общей активности | Халат хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | Полотенце | | | 12 |
|  |  | Ботинки | | | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | | | дежурные |
|  |  | Фартук пластикатовый | | | дежурный |
|  |  | Нарукавники пластикатовые | | | дежурные |
|  | | | | | |

Примечания. 1.  Спецодежду,  спецобувь  и  другие  средства  индивидуальной  защиты, предусмотренные для работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, выносить с территории организации не разрешается.

2. Работникам, временно привлекаемым к работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, а также посетителям производственных помещений, в которых применяются радиоактивные вещества, должны выдаваться на время работы и на время пребывания в указанных производственных помещениях специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для постоянно работающих в этих помещениях, для чего в организациях должны быть в наличии дежурные комплекты специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  
  
Руководители и контролирующие работники, непосредственно присутствующие при проведении работ с радиоактивными веществами, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников, непосредственно выполняющих указанные работы.

3. В случае невозможности дезактивировать специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты они должны быть немедленно заменены новыми вне зависимости от сроков носки.  
  
Норма выдачи средств индивидуальной защиты на год (количество единиц или комплектов) рассчитана при дезактивации 1 раз в 7 дней. В том случае когда обязательная дезактивация проводится в иные сроки, например, ежедневно, то указанная норма может быть откорректирована работодателем по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом.

4. На время дезактивации спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам выдается запасной комплект.

5. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, занятым с радиоактивными веществами в открытом виде, должны иметь специальный опознавательный знак.

6. Белье нательное, носки хлопчатобумажные, ботинки кожаные или тапочки, предусмотренные в настоящих Нормах для работников, занятых на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, выдаются им при условии обязательного прохождения через санпропускник. Всем работникам, для которых установлен обязательный режим прохождения через санпропускник, выдаются сандалии для душа и прохода из "грязной" зоны санпропускника в "чистую" зону. Указанным работникам выдаются, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящих Нормах, носовой платок из марли, а женщинам, кроме того, бюстгальтер.

7. Работникам, выполняющим работу с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений на открытом воздухе, дополнительно выдаются куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, шапка зимняя, сапоги утепленные, портянки или носки теплые, рукавицы утепленные.

8. Хлопчатобумажные костюмы, комбинезоны, халаты, береты должны изготавливаться из неокрашенного молескина, нательное белье - из неокрашенной бязи. Халаты должны застегиваться сзади. Костюмы, комбинезоны, халаты и головные уборы хлопчатобумажные могут быть заменены на костюмы, комбинезоны, халаты и головные уборы лавсановые с удвоенными сроками носки.

9. В зависимости от характера выполняемых работ работникам дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Респиратор (типа ШБ-1 "Лепесток", "Астра-2" и др.) | до износа |
| Респиратор с резиновой полумаской | до износа |
| Противогаз фильтрующий | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Пневмомаска | дежурная |
| Пневмошлем | дежурный |
| Пневмокуртка | дежурная |
| Пневмокостюм | дежурный |
| Автономный изолирующий костюм | дежурный |
| Щитки защитные | до износа |
| Перчатки кислотостойкие | дежурные |
| Перчатки радиационно-защитные | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Каска | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Пояс предохранительный | до износа |

Приложение № 11  
к постановлению Министерства труда  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 11. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта

Приложение № 12  
к постановлению  
Министерства труда и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 16 декабря 1997 года № 63

Приложение 12. ПЕРЕЧЕНЬ типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных постановлениями госкомтруда ссср и президиума вцспс, которые не применяются в связи с принятием настоящего постановления

1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 года № 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8, от 6 ноября 1986 года № 476/П-12 и от 7 апреля 1987 года № 215/П-4.

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 года № 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8, от 6 ноября 1986 года № 476/П-12 и постановлением Госкомтруда СССР от 20 марта 1991 года № 74.

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим морского транспорта, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 года № 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8 и от 6 ноября 1986 года № 476/П-12.

4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 года № 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8.

5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим речного транспорта, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 года № 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8, от 6 ноября 1986 года № 476/П-12 и от 3 ноября 1988 года № 570/П-10.

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 года № 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8.

7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим электротехнического производства, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 года № 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8 и от 3 ноября 1988 года № 570/П-10.

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 года № 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8, от 6 ноября 1986 года № 476/П-12, от 24 марта 1987 года № 177/П-4, от 7 апреля 1987 года № 215/П-4 и от 3 ноября 1988 года № 570/П-10.

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 года № 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 17 декабря 1984 года № 363/П-15 и от 21 августа 1985 года № 289/П-8.

10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственных учреждений, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 года № 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8.

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 года № 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года № 289/П-8.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»  
https://1otruda.ru  
Дата копирования: 09.11.2023